{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件六;链路连通性测试报告"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件六;链路连通性测试报告","index":0,"n_rows":20,"n_cols":4,"rows_kept":20,"merged":[[1,0,1,3],[4,0,4,3],[7,1,7,3],[8,1,8,3],[12,0,12,3],[15,0,15,3],[16,0,17,1],[18,0,18,3],[19,0,19,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["附件1.6\n    中金所链路连通性测试报告"]
[null,null,"编号"]
[]
["会员基本情况"]
["公司全称",null,"测试日期"]
["公司简称",null,"会员号"]
["通信地址"]
["会员端链路接入机房地址"]
["技术联系人",null,"联系电话"]
["手机",null,"传真号码"]
["联系邮件",null,"邮政编码"]
["链路情况"]
["链路类型",null,"链路带宽"]
["链路路由器广域网IP",null,"链路局域网IP"]
["链路连通测试"]
["PING交易所端路由器广域网IP",null,"丢包率:","最小延迟:"]
[null,null,"平均延迟:","最大延迟:"]
["我公司已完成链路连通性测试，相关性能已能够满足业务需求。                                                 "]
["备注：1、禁止在交易时段内进行测试；测试时间可安排在非交易日或交易日16:30之后；\n      2、PING包源地址因为会员端路由器广域网IP，目标地址应为交易所端路由器广域网IP；\n      3、禁止PING交易所交易或者行情前置；\n      4、PING包长度1500，次数10000；\n"]